# Tabela: mecp_rej - Urządzenia rejestrujące czas pracy

## Kolumny

Lp | Nazwa | Typ SQL |  | Domyślnie | Warunek | Tytuł / opis
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1 | mecp_rej_id | serial4 |  |  |  | ID rejestratora
2 | symbol | varchar(6) |  |  |  | Symbol Do tego pola należy wprowadzić kod urządzenia. Symbol W tej kolumnie znajduje się symbol urządzenia.
3 | nazwa | varchar(50) |  |  |  | Nazwa Do tego pola należy wprowadzić nazwę urządzenia. Nazwa W tej kolumnie znajduje się nazwa urządzenia.
4 | url | varchar(100) |  |  |  | Adres urządzenia Pole to należy wypełnić wg wzoru: tango:x.x.x.x:port:id, gdzie: x.x.x.x to adres IP serwera, do którego podłączone jest urządzenie, port to numer portu, na którym nasłuchuje program SocketServer (patrz temat Przygotowanie do pracy modułu Ewidencja czasu pracy). id to numer identyfikacyjny czytnika od 1 do 32. Numer czytnika podany będzie dla każdego dostarczonego urządzenia. Jeśli podany numer identyfikacyjny równy jest 1 to nie ma konieczności wpisywania go. W takiej sytuacji pole Adres urządzenia należy wypełnić wg wzoru: tango:x.x.x.x:port. W tej kolumnie znajduje się adres urządzenia.
5 | stan | stan01 |  |  |  | Aktywny Zaznaczenie tego przełącznika oznacza, że dane urządzenie rejestrujące jest aktywne, brak zaznaczenia - że urządzenie jest wyłączone. S W tej kolumnie pokazywany jest stan danego urządzenia:
| urządzenie aktywne
| urządzenie wyłaczone

## Zależności

Lp | Nazwa klucza | Kolumna obca | Tabela pierwotna | Kolumna pierwotna | onUpdate | onDelete
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1 | mecp2_mecp_rej_id_fkey | mecp_rej_id | mecp2 | mecp_rej_id | cascade | restrict

## Menu (funkcje)

Lp | Nazwa | Tytuł / Opis
--- | --- | ---
1 | show | Pokaż szczegóły Wyświetla pełne informacje o wybranej pozycji.
2 | dodaj | Dodaj Dodaje nową pozycję.
3 | kopiuj | Duplikuj Duplikuje wybraną pozycję tworząc nową pozycję zawierającą takie same informacje.
4 | edytuj | Edytuj Otwiera wybraną pozycję do edycji.
5 | usun | Usuń Kasuje wybraną pozycję.
6 | MecpRejSetNauka | Przejdź w tryb nauki Uruchomienie tej funkcji powoduje przełączenie rejestratora w tryb nauki. Patrz także temat: Przygotowanie do pracy modułu Ewidencja czasu pracy.
7 | MecpRejSetNormal | Przejdź w tryb pracy Uruchomienie tej funkcji powoduje przełączenie rejestratora w tryb pracy. Patrz także temat: Przygotowanie do pracy modułu Ewidencja czasu pracy.
8 | MecpRejGetList | Pobierz listę nowych kart Funkcja ta umożliwia pobranie listy nowych kart. Patrz także temat: Przygotowanie do pracy modułu Ewidencja czasu pracy.

Dokument wygenerowany 2009-09-28 04:34:07